План - сетка изучения учебных предметов.

Предмет: **Профессионально-трудовое обучение . 9к класс**

Учитель Горячева Екатерина Васильевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Тема урока | Материал для самостоятельного изучения (стр. учебника, ссылки на интернет-ресурсы) | Задания для закрепления изученного материала | Задания для контроля (если есть) | Форма отчёта |
| 06.04 | **Практическое повторение .**  Работа с готовыми выкройками из журнала мод.  Приложения к журналам мод | Учебник с.106 | ----- | Рассмотреть лист-вкладыш из журнала мод | Содержание листа-вкладыша |
| 06.04 | Способы перевода чертежей выкроек. | Учебник с.106-108 | С.108 вопросы | Составить таблицу  »Способы перевода чертежей» | Таблица  »Способы перевода чертежей» |
| 06.04 | Перевод чертежей деталей выкройки в натуральную величину. | Учебник с.108-109 | Ход работы | Выполнить перевод деталей выкройки из журнала мод на листы бумаги | Перевод деталей выкройки из журнала мод на листы бумаги |
| 07.04 | Изготовление выкройки по чертежам одежды в уменьшенном масштабе. | Учебник с.109 | Ход работы | Учебник с.109 ответить на вопросы | ответы на вопросы |
| 07.04 | Выбор фасона и его описание | Учебник с.109-111 | Выбрать фасон из журнала мод | Описать фасон из журнала мод | Описание фасона из журнала мод |
| 08.04 | Выполнение построения чертежа выбранного изделия в натуральную величину | ------- | Построить чертёж выбранного изделия,используя один из способов перевода чертежей | Дать припуски на швы | чертёж выбранного изделия с припусками на швы |
| 08.04 | Проверка выкройки в соответствии со своими мерками. | Учебник с.111-113 | Ход работы | Проверить соответствие мерок,  подготовить детали выкройки к раскрою | Раскрой деталей изделия |
| 08.04 | Рабочие профессии швейного производства | Учебник с.122-124 | Вспомнить названия рабочих профессий швейного производства и виды выполняемых работ | Учебник с.124 вопросы | Таблица «Рабочие профессии швейного производства и виды выполняемых работ» |
| 09.04 | Трудовое законодательство.  Трудовой договор | Учебник с.124-127 | Правила приёма на работу,  заключение и расторжение трудового договора | Учебник с.127 вопросы | Ответы на вопросы |
| 09.04 | Правила безопасной работы при выполнении ручных операций | Учебник с.128 | Безопасность труда | Тестовая работа | Тестовая работа |
| 10.04 | Правила безопасной работы на универсальных машинах | Учебник с.130 | Безопасность труда | Тестовая работа | Тестовая работа |
| 10.04 | Правила безопасной работы ручным электрическим утюгом и на гладильных прессах | Учебник с.131 | Безопасность труда | Тестовая работа | Тестовая работа |
| 13.04 | Приспособления к универсальной машине. | Учебник с.32-читать о приспособлениях малой механизации в швейном производстве | Выяснить ,для чего применяются разные приспособления | Выписать в тетрадь приспособления и их назначение | Записи в тетради |
| 13.04 | Правила заправки ниток и обтачки | Учебник с.34-ознакомиться с правилами заправки обтачки | Рассмотреть рисунки | ---- | ----- |
| 13.04 | Требования к обработке срезов деталей. | Учебник с.34-читать о том,какие требования необходимо соблюдать при обработке срезов деталей | Записать требования в тетрадь | ---- | ------ |
| 14.04 | Особенности обработки закругленных срезов. | Учебник с.34-читать о том,на что следует обращать внимание при обработке закруглённых срезов | ----- | ----- | ----- |
| 14.04 | Дефекты при выполнении окантовочного шва | Учебник с.35-ознакомиться с таблицей №3 | Знать какие дефекты могут возникнуть при выполнении окантовочного шва и причины их возникновения | Перерисовать таблицу в тетрадь | Таблица в тетради |
| 15.04 | Предупреждение дефектов при выполнении. | Учебник с.35-читать о том,как следует выполнять окантовочный шов,чтобы не возникали дефекты | С.35-ответить на вопросы | ---- | ---- |
| 15.04 | Заправка окантовки в приспособление. |  |  |  |  |
| 15.04 | Пробные выполнения окантовочного шва. | Рассмотреть возможность окантовывания срезов при отсутствии специального приспособления | Возможный приём:притачивание полоски ткани к основной детали,затем притаченной полоской огибают припуск шва и прокладывают вторую строчку | Выполнить окантовочный шов | Образец окантовочного шва |
| 16.04 | Прихватка для кухни круглой формы | Вспомнить назначение прихваток, их форму и ткани для изготовления | Подобрать ткани для основных деталей и окантовки | ----- | ------ |
| 16.04 | Правила безопасной работы с иглой и ножницами | Вспомнить основные правила безопасной работы с иглой и ножницами | Применять правила безопасной работы с иглой и ножницами в работе | Выполнить тестовую работу | Тестовая работа |
| 17.04 | Раскрой основных деталей и полоски ткани для окантовки | Вспомнить правила раскроя | Раскроить основные детали и полоски ткани для окантовки | ------ | ------- |
| 17.04 | Окантовка закругленных срезов. | Вспомнить основные требования при выполнении окантовочного шва | Использовать приём:притачивание полоски ткани к основной детали,затем притаченной полоской огибают припуск шва и прокладывают вторую строчку | Выполнить окантовочный шов | образец |
| 20.04 | Короткие прямые брюки с цельнокроеной кулиской по линии талии | Учебник с.191-ознакомиться с описанием фасона | Используемые швы | Оформить лист «Короткие брюки» в альбоме | Лист в альбоме |
| 20.04 | Детали кроя брюк | Учебник с.191-рассмотреть рисунок 93 | ---- | Перерисовать рисунок 93,  подписать названия деталей | рисунок 93 |
| 20.04 | Изменение выкройки прямых брюк в масштабе 1;4 | Учебник с.192-ознакомиться с практической работой | Изучить ход работы | Изготовить выкройку в масштабе 1:4 | выкройка |
| 21.04 | Изготовление выкройки прямых брюк в натуральную величину | ----- | ---- | Изготовление выкройки прямых брюк в натуральную величину | выкройки |
| 21.04 | Подготовка выкройки к раскрою | ------ | Надписать названия деталей,направление долевой нити и величину припусков на швы | Подготовить выкройки к раскрою | Выкройка с названиями деталей и припусками |
| 22.04 | Расчёт расхода ткани | Учебник с.185 пункт 5-ознакомиться с правилами расчёта ткани | ------- | Произвести расчёт ткани | расчёт ткани |
| 22.04 | Раскладка деталей выкройки на ткани | Учебник с.182-183 повторить материал | Разложить детали на ткани | ----- | ----- |
| 22.04 | Раскрой деталей брюк | ----- | Раскроить детали брюк по линии припусков | ----- | ----- |
| 23.04 | Подготовка деталей кроя к обработке | Учебник с.184 -повторить материал | Проложить контурные и контрольные линии(смотри с.184) | Прокладывание контурных и контрольных линий | контурные и контрольные линии( |
| 23.04 | Подготовка брюк к примерке и проведение примерки | Учебник с.184 -186-повторить материал | ----- | Проведение примерки | Внесение изменений(если необходимо) |
| 24.04 | Уточнение расположения и формы карманов | ----- | Выбрать форму кармана,размер и отметить положение на детали брюк | ------ | ------ |
| 24.04 | Внесение исправлений.  Проведение второй примерки | ---- | Провести вторую примерку,уточняя посадку изделия на фигуре | ---- | ----- |
| 27.04 | Обработка шлёвок | Учебник с.152-153-ознакомиться с понятием шлёвки,правилом их раскроя, | Учебник с.153-ответить на вопросы | Нарисовать рисунок | рисунок |
| 27.04 | Обработка шлёвок для юбки | Учебник с.153-154-ознакомиться с ходом работы | ----- | Кратко записать ход работы | Записи в тетради |
| 27.04 | Гладкие накладные карманы в поясных изделиях | Учебник с.154-155-ознакомиться с формами,размерами и отделкой накладных карманов | Учебник с.155-ответить на вопросы | Нарисовать рисунки изделий с накладными карманами | рисунки |
| 28.04 | Обработка гладкого накладного кармана | Учебник с.156-157-ознакомиться с ходом работы | ---- | Кратко записать ход работы | Записи в тетради |
| 28.04 | «Джинсовый « шов(настрочной шов с двумя отделочными строчками) | Учебник с.159-160-читать информацию о «джинсовом» шве | Кратко записать информацию в тетрадь | ----- | ----- |
| 29.04 | Выполнение настрочного шва | Учебник с.160-ознакомиться с ходом работы | Кратко записать информацию в тетрадь | ---- | ---- |
| 29.04 | Кулиска | Учебник с.170-ознакомиться с понятием | ------ | Ответить на вопросы с.171 | Ответы на вопросы |
| 29.04 | Обработка верхнего среза юбки кулиской под резиновую тесьму | Учебник с.172-ознакомиться с ходом работы | Кратко записать информацию в тетрадь | ---- | ---- |
| 30.04 | Обработка нижних срезов брюк | Учебник с.173-читать о видах обработки нижнего среза брюк | ----- | Нарисовать рисунки и подписать виды обработки | рисунки |
| 30.04 | Обработка нижнего среза брюк швом вподгибку | Учебник с.174-175 ознакомиться с ходом работы | Кратко записать информацию в тетрадь | ---- | ---- |
| 06.05 | Обработка нижнего среза брюк цельнокроеной манжетой | Учебник с.176-177 ознакомиться с ходом практической работы | Кратко записать информацию в тетрадь | ----- | ----- |
| 06.05 | Обработка нижнего среза брюк резиновой тесьмой | Учебник с.177-178 ознакомиться с ходом практической работы | Кратко записать информацию в тетрадь | ---- | ----- |
| 06.05 | Практическое повторение  Пошив изделий на лето(по готовому рою).Юбка из клиньев | Учебник с.159-160-читать про клиньевые юбки | Выбрать количество клиньев и нарисовать рисунок | Учебник с.160- ответить на вопросы | Ответы на вопросы |
| 07.05 | Подбор ткани для пошива юбки | ---- | ----- | Составить коллекцию тканей | Коллекция тканей |
| 07.05 | Расчёт расхода ткани | Учебник с.164-ознакомиться с правилами расчёта расхода ткани | Рассмотреть пример расчёта для юбки из 6 клиньев | Произвести расчёт | расчёт |
| 08.05 | Снятие мерок | Учебник с.160-161-прочитать материал о необходимых мерках | Учебник с.161-рассмотреть таблицу и ознакомиться с обозначениями мерок | Нарисовать таблицу в тетради и заполнить | таблица |
| 08.05 | Раскладка деталей выкройки юбки из 6 клиньев | Учебник с.165-рассмотреть рисунок 58 | ---- | Рарисовать рисунок в тетради | рисунок |